**Bordrinnenstein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis | |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten | | | | |
| 1.0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ lfm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Muldenrinne aus Betonformsteinen herstellen**  Muldensteine aus Beton mit Baulänge 33 cm, 1-schichtig, mit ca. 5 mm Fase an den Längskanten und zwei Rillen an der Unterseite für eine verbesserte Haft- und Lagesicherheit frei Baustelle liefern, lagern und unter Berücksichtigung der Einbauhinweise des Herstellers versetzen.  Muldenstein gemäß der DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gestaltungselemente  Qualität: gemäß DIN EN 13198  Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  Baulänge: 333 mm  Farbe: grau  Oberseite: mit Mulde  Rastermaß: \_\_\_\_\_ x 33 cm (Bedarf 3,03 Stk./lfm)  Produkt: Muldenstein  Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG  Werkstr. 2  84332 Hebertsfelden  Muldensteine fachgerecht unter Einhaltung der Einbauhinweise des Herstellers und der technischen Vorschriften der DIN 18 318 und der ZTV P-StB 20 entsprechend der jeweiligen Verkehrsbelastung auf ein frostsicher gegründetes Streifenfundament aus Beton C20/25, Dicke mindestens 20 cm, nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Fugenbreiten versetzen, dabei die Steinunterseite mit Haftschlämme versehen. Fugen mit geeignetem Fugenmörtel verfüllen und nachschlämmen. Elastische Bewegungsfugen sind in Abstimmung mit der Bauleitung mindestens alle 12 Meter, bei befahrenen Muldensteinen alle 4 – 6 Meter, mit einer Breite von mindestens 8 mm bis höchstens 15 mm herzustellen.  Vor dem Verfüllen sind alle Fugen zu säubern, es ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen angrenzender Bauteile durch den Fugenmörtel entstehen.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | …………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.**

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

**Muldenbreiten: Steinhöhen:**

Mulden 30ér: 100/70 mm, (+/-5mm)

Mulder 40ér 150/120 mm, (+/-5mm)

Mulden 50ér 150/120 mm, (+/-5 mm)

**Rastermaße:**

300 x 333 mm

400 x 333 mm

500 x 333 mm