**Betonstein-Verbundpalisade R20 gekehlt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis | |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten | | | | |
| 1.0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ lfm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Einfassung aus Betonstein-Verbundpalisaden herstellen**  Verbundpalisade aus Beton 1-schichtig mit einer ca. 6x8 mm umlaufenden Fase frei Baustelle liefern, lagern und unter Berücksichtigung der Einbauhinweise des Herstellers versetzen.  Verbundpalisade gemäß der DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gestaltungselemente  Qualität: gemäß DIN EN 13198  Höhe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Farbe: grau  Oberfläche: planmäßig eben  Rastermaß: 20 x 17,5 cm (Bedarf 5,7 Stk./lfm)  Produkt: Verbundpalisade R20, gekehlt  Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG  Werkstr. 2  84332 Hebertsfelden  Betonsteinpalisade fachgerecht unter Einhaltung der Einbauhinweise des Herstellers auf ein Streifenfundament aus Beton C12/15, Dicke mindestens 20 cm, nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht versetzen, die Einbautiefe sollte dabei ca. 1/3 der Palisadenhöhe betragen.  Das Betonfundament ist als beidseitige Rückenstütze auszubilden, zur Ableitung von Oberflächenwasser ist am Fuße des Streifenfundaments eine Drainageleitung hinter den Palisaden vorzusehen.  Die Hinterfüllung erfolgt aus einem nicht bindigem und sickerfähigem Material, welches lagenweise einzubringen und mit geeignetem Gerät lagenweise zu verdichten ist. An der Rückseite der Palisaden ist bei Anfüllung zum Schutz gegen Feuchtigkeit eine geeignete Dichtungsbahn einzubauen.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | …………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.**

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

**Steinhöhen:**

400 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.500 mm (+/-10mm)

Rastermaße Nennmaß

**Gesamtbreite**: 20 cm 200 mm (+/-5 mm)

**Gekehlt**: 17,5 cm 175 mm (+/-5 mm)

**Farbe:** grau

Weitere Farben auf Anfrage