**Bordrinnenstein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis | |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten | | | | |
| 1.0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ lfm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Entwässerungsrinne aus Betonformsteinen herstellen**  Bordrinnenstein aus Beton mit Baulänge 33 cm, 1-schichtig, frei Baustelle liefern, lagern und unter Berücksichtigung der Einbauhinweise des Herstellers versetzen.  Bordrinnenstein gemäß der DIN EN 1340  Qualität: DTI gemäß DIN EN 1340  Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  Baulänge: 333 mm  Farbe: grau  Oberseite: Rinne, t = 100 mm  Rastermaß: \_\_\_\_\_ x 33 cm (Bedarf 3,03 Stk./lfm)  Produkt: Bordrinnenstein  Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG  Werkstr. 2  84332 Hebertsfelden  Bordrinnensteine fachgerecht unter Einhaltung der Einbauhinweise des Herstellers und der technischen Vorschriften der DIN 18318 und der ZTV P-StB entsprechend der jeweiligen Verkehrsbelastung auf ein frostsicher gegründetes Streifenfundament aus Beton C20/25, Dicke mindestens 20 cm, nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung einer Fugenbreite von 5 – 10 mm versetzen, dabei die Steinunterseite mit Haftschlämme versehen. Fugen mit geeignetem Fugenmörtel verfüllen und nachschlämmen. Elastische Bewegungsfugen sind in Abstimmung mit der Bauleitung mindestens alle 12 Meter, bei befahrenen Rinnensteinen alle 4 – 6 Meter, mit einer Breite von mindestens 8 mm bis höchstens 15 mm herzustellen.  Vor dem Verfüllen sind alle Fugen zu säubern, es ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen angrenzender Bauteile durch den Fugenmörtel entstehen.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | …………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.**

Folgende Größen sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

**Abmessungen:**

Bordrinnenstein 40ér: Format/Raster

Normalstein/Hochbord; Einfahrt niedrig; Übergang links + rechts 40 x 33 cm

Bordrinnenstein 50ér: Format/Raster

Normalstein/Hochbord; Einfahrt niedrig; Übergang links + rechts 50 x 33 cm