**Betonstein-Rechteckpalisade Montelith mit Felsstruktur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis | |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten | | | | |
| 1.0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ lfm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Einfassung aus Betonstein-Rechteckpalisaden herstellen**  Betonstein-Rechteckpalisade mit Felsstruktur, 1-schichtig ohne Vorsatz mit ca. 10 mm umlaufender Fase, 2-seitig gespalten und hydrophobiert frei Baustelle liefern, lagern und unter Berücksichtigung der Einbauhinweise des Herstellers versetzen.  Rechteckpalisade gemäß der DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gestaltungselemente  Qualität: gemäß DIN EN 13198  Höhe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Farbe: : \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Seitenflächen: bruchrauh an zwei Seiten, glatt an zwei Seiten  Rastermaß: 15x15 cm (Bedarf 6,7 Stk./lfm)  Produkt: Montelith Felsstruktur Palisade  Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG  Werkstr. 2  84332 Hebertsfelden  Betonsteinpalisade fachgerecht unter Einhaltung der Einbauhinweise des Herstellers auf ein Streifenfundament aus Beton C12/15, Dicke mindestens 20 cm, nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht versetzen, die Einbautiefe sollte dabei ca. 1/3 der Palisadenhöhe betragen.  Das Betonfundament ist als beidseitige Rückenstütze auszubilden, zur Ableitung von Oberflächenwasser ist am Fuße des Streifenfundaments eine Drainageleitung hinter den Palisaden vorzusehen.  Die Hinterfüllung erfolgt aus einem nicht bindigem und sickerfähigem Material, welches lagenweise einzubringen und mit geeignetem Gerät lagenweise zu verdichten ist. An der Rückseite der Palisaden ist bei Anfüllung zum Schutz gegen Feuchtigkeit eine geeignete Dichtungsbahn einzubauen.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | …………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.**

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

**Steinhöhen:**

300 mm, 600 mm, 900 mm (+/-10mm)

Rastermaße Nennmaß

**Gesamtbreite**: 15 cm / 15 cm 150 mm / 150 mm (+/-5 mm)

**Farbe:** Steingrau, anthrazit, terra-beige, terra-grau-beige, grau-schwarz-meliert, weiß-grau-meliert, muschelkalk