**Betonstein-Rechteckpalisade Piazza**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten |
| 1.0\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ lfm  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **Einfassung aus Betonstein-Rechteckpalisaden herstellen**Betonstein-Rechteckpalisade 1-schichtig mit ca. 10 mm umlaufender Fase frei Baustelle liefern, lagern und unter Berücksichtigung der Einbauhinweise des Herstellers versetzen.Rechteckpalisade gemäß der DIN EN 13198 Straßenmöbel und GestaltungselementeQualität: gemäß DIN EN 13198Höhe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_Farbe: : \_\_\_\_\_\_\_\_\_Oberfläche: planmäßig ebenRastermaß: 12x12 / 18x12 (Bedarf 8,33 / 5,55 Stk./lfm)Produkt: Piazza-Palisade Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG Werkstr. 2 84332 HebertsfeldenBetonsteinpalisade fachgerecht unter Einhaltung der Einbauhinweise des Herstellers auf ein Streifenfundament aus Beton C12/15, Dicke mindestens 20 cm, nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht versetzen, die Einbautiefe sollte dabei ca. 1/3 der Palisadenhöhe betragen. Das Betonfundament ist als beidseitige Rückenstütze auszubilden, zur Ableitung von Oberflächenwasser ist am Fuße des Streifenfundaments eine Drainageleitung hinter den Palisaden vorzusehen. Die Hinterfüllung erfolgt aus einem nicht bindigem und sickerfähigem Material, welches lagenweise einzubringen und mit geeignetem Gerät lagenweise zu verdichten ist. An der Rückseite der Palisaden ist bei Anfüllung zum Schutz gegen Feuchtigkeit eine geeignete Dichtungsbahn einzubauen.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. |  …………….\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  …………………\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.**

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

**Steinhöhen:**

400 mm, 600 mm, 900 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.500 mm (+/-10mm)

 Rastermaße Nennmaß

**Gesamtbreite**: 12 cm / 18 cm 120mm / 180 mm (+/-5 mm)

**Farbe:** grau, diamantweiß, kobaltschwarz, silber